Fluide pentru transmisii automate la autoturisme

TITAN ATF 10

       ATF de înaltă performanţă pentru transmisii, sisteme cu servodirecţie şi mecanisme hidraulice care necesită un fluid cu specificaţie GM TIP A, sufix A.

Specificaţii/aprobări: Mercedes Benz-APPROVAL 236.2, TASA, MAN 339 TYPE A

TITAN ATF 3000

        ATF super performant din generaţia DEXRON II (D) pentru toate transmisiile automate de la autovehicule comerciale, instalaţii şi autoturisme conform documentaţiei producătorului.

Specificaţii/aprobări: MAN 339 TIP V1, MAN 339 TIP Z1, Mercedes Benz-APPROVAL 236.1, VOITH H55.6335.3X (G 607), ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C, DEXRON II (D), ALLISON C-4, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, CAT TO-2, FORD MERCON, FORD M2C185-A, FORD M2C138-CJ, FORD M2C166-H, FORD M2C9010-A, OPEL 19 40 700, OPEL 19 40 707, RENK-DOROMAT, VOLVO, VW, ZF TE-ML 09, 11A

TITAN ATF 3353 

    ATF ultra performant din generaţia transmisii automate precum şi pentru orice altă aplicaţie ATF. Formulat pentru transmisii automate MB şi cutii de transfer conform producătorului. Oferă potenţial de eficientizare a consumului de combustibil.

Specificaţii/aprobări: DEXRON III pentru MB-APPROVAL 236.12, DEXRON III, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, FORD M2C195-A, FORD M2C202-B, FORD M2C922-A1, SSANG YONG

TITAN ATF 4000

      ATF ultra performant utilizabil transmisiilor automate precum şi la alte aplicaţii ATF. Licenţiat conform DEXRON III (H). Îmbunătăţeşte schimbarea treptelor de viteză la temperaturi scăzute în comparaţie cu DEXRON II.

Specificaţii/aprobări: DEXRON III (H), ALLISON C-4, MAN 339 TIP V1, MAN 339 TIP Z1, MB-APPROVAL 236.1, VOITH H55.6335.3X (G 607), VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14A, 17C, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, CAT TO-2, FORD MERCON, OPEL 19 40 707, OPEL 19 40 767, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 09, 11B

TITAN ATF 4134

     ATF ultra performant, formulat în special pentru a optimiza schimbările treptelor de viteză ale transmisiilor automate Mercedes-Benz.

Specificaţii/aprobări: Mercedes Benz-aprobare 236.14, SSANG YONG (Mercedes Benz Transmisie automata)

TITAN ATF 4400

     ATF ultra performant, proiectat în special pentru autoturismele japoneze şi autovehiculele utilitare uşoare. Capacitatea mare de torsiune depăşeşte performanţa multor fluide originale.

Specificaţii/aprobări: JASO M315 TIP 1A, DEXRON III, AISIN WARNER/AW-1, BMW MINI, 83 22 0 402 413, 83 22 7 542 290, CHRYSLER ATF +3/+4, DAEWOO, DAIHATSU ALUMIX, ATF MULTI, FIAT TYPO T-IV, FORD MERCON, FORD M2C924-A/M2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-I, HYUNDAI SP III, ISUZU BESCO ATF-II/-III, JATCO 3100 PL085/FWD, (N402)/JF506E (K17), JWS 3309/TYPE T-IV, KIA SP-III, MAZDA ATF D-III/M-3, MITSUBISHI SP-II/-III, NISSAN MATIC C/D/J, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL/SPECIAL/HP, SUZUKI ATF 3309/3317, TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV/D-2/WS, VW G 052 990/055 025

TITAN ATF 5000 SL

       ATF premium pentru transmisie automată la automobile, sisteme cu servodirecţie şi variatoare de cuplu formulat cu ulei de bază complet sintetic. Depăşeşte cerinţele de temperatură scăzută ale specificaţiei DEXRON II (E). Cele mai mari intervale de schimb ale uleiului la autovehicule comerciale. Oferă caracteristici de schimbare optime şi line ale vitezelor la orice temperatură şi este aplicabil şi autoturismelor.

Specificaţii/aprobări: MAN 339 TIP V2, MAN 339 TIP Z2, MB-APPROVAL 236.8, VOITH H55.6336.3X (G 1363), ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L, DEXRON II (E), ALLISON C-4, FORD MERCON, RENK-DOROMAT

TITAN ATF 5005

        ATF premium pentru transmisie automată la automobile. Calitate excepţională a uleiului de bază pentru comportate optimă la temperaturi scăzute şi stabilitate ridicată la îmbătrânire. Rezistenţă mare la fricţiune pentru performanţe excelente ale ambreiajului umed.

Specificaţii/aprobări: MAN 339 TIP V2, MAN 339 TIP Z2, MB-APPROVAL 236.6, VOITH H55.6336.3X (G 1363), ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, DEXRON III (H), ALLISON TES 295, ALLISON TES 389, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 738, BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, FORD MERCON V, MAN 339 TYPE Z3, OPEL 19 40 707, VOLVO 97341, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

TITAN ATF 6000 SL

       ATF premium oferind performanţă maximă la aplicaţiile autoturismelor precum transmisia automată cu variator de cuplu sau ambreiaje umede precum şi sisteme cu servodirecţie. Formula este licenţiată conform DEXRON VI şi înlocuieşte orice specificaţie anterioară DEXRON.

Specificaţii/aprobări: DEXRON VI, VOITH H55.6335.3X (G 607), BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859

TITAN ATF CVT

           Fluid ultra performant special proiectat pentru a se utiliza la multe cutii de viteze CVT utilizând curele de acţionare sau lanţuri de transmisie din oţel. Proiectate pentru clasele Mercedes-Benz A şi B.

Specificaţii/aprobări: MB-APPROVAL 236.20, BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, NISSAN NS-2, TOYOTA TC, VW TL 521 80 (G 052 180).

